SOFFIATORE A BATTERIA:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Batteria | Piattaforma batteria da 18 V |
| Velocità aria (km/h) | max. 210 |
| Portata d'aria (m³/h) | 220 |
| Regolatore velocità | no |
| Voltaggio (V) | 18 |
| Prestazioni per carica della batteria (m²) | max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah) |
| Autonomia per ricarica della batteria (min) | max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah) |
| Peso senza accessori (kg) | 2 |
| Peso con imballo (kg) | 3,1 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 975 x 170 x 305 |

L’attrezzatura dovrà includere n° 1 batteria e caricabatteria