CARRELLO PER FACCHINAGGIO

Caratteristiche

|  |  |
| --- | --- |
| Descrizione | Carrello in acciaio con pala fissa, Portata: 250 kgAltezza totale: 1158/1200 mm |

Dati tecnici

|  |  |
| --- | --- |
| Portata (kg) | 250 kg |
| Tipo di pala | FISSA |
| Materiale | Acciaio |
| Altezza delle forche (mm) | 960 mm |
| Larghezza Pala fissa (mm) | 480 mm |
| Profondità Pala fissa (mm) | 295 mm |
| Ø Ruota (mm) | 260 mm |
| Rivestimento ruota | PNEUMATICO ANTIFORATURA |
| Altezza totale (mm) | 1158/1200 mm |
| Larghezza totale (mm) | Circa 575 mm |
| Profondità totale (mm) | Circa 620 mm |
| Peso (kg) | Circa 15 kg |
| Larghezza ruota (mm) | 80 mm |